|  |
| --- |
| FFURFLEN OFFER CLUDADWY RHEOLI TRAFFIG |

**Mae’r ffurflen hon hefyd ar gael yn Saesneg / This form is also available in English**

|  |  |
| --- | --- |
| CYNGOR SIR | Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol. Uned Gweithiau Stryd |
| CEREDIGION | Highways and Environmental Services. Street Works Section |
| **COUNTY COUNCIL** | 🕿: 01545 572572  E- Bost: multiphaselights@ceredigion.gov.uk |

## RHEOLIADAU A CHYFARWYDDIADAU CYFFREDINOL ARWYDDION TRAFFIG 2016

Dylid anfon y ffurflen hon at yr Uned Gweithiau Stryd yn y cyfeiriad/rhif ffacs uchod.

Darllenwch y nodiadau ar yr ochr arall i’r dudalen neu cysylltwch â’r swyddfa a nodir uchod.

**OS NA FYDDWCH YN CWBLHAU’R HOLL ELFENNAU BYDD YN RHAID GWRTHOD Y CAIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAIS AM RHEOLI TRAFFIG AMLWEDD |  |  | EICH CYF: Cyfeirnod y cais |
| HYSBYSIAD AM RHEOLI TRAFFIG DAU BEN |  |  | CYF AWDURDOD STRYD: Cyfeirnod EToN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: Manylion yr Ymgeisydd | | | | ENW’R CYSWLLT: Enw cyswllt yr Ymgeisydd | | | | |
| 🕿: Rhif ffôn yr Ymgeisydd | | | | |
| Cyfeiriad E-bost neu rif ffacs yr Ymgeisydd | | | | |
| CYSWLLT TU ALLAN I ORIAU SWYDDFA: Enw cyswllt mewn argyfwng | | | | |
| CLEIENT Gosodwyd y Rheoli Traffig Dros Dro ar ran… | | | | 🕿: Rhif ffôn mewn argyfwng 24 awr | | | | |
| CATEGORI WAITH: BRYS - 2 AWR | | | MAWR - 3 MIS | | ARFEROL- 10 DIWRNOD | | | MÂN - 3 DIWRNOD |
| DYDDIAD DECHRAU: Dyddiad Dechrau’r Rheoli Traffig | | | | DYDDIAD GORFFEN: Dyddiad gorffen y Rheoli Traffig | | | | |
| LLEOLIAD Y GWAITH: Disgrifiad a chod post / what3words ar gyfer lleoliad y safle | | | | | | | | |
| RHIF Y FFORDD: Rhif y ffordd | | CYF GRID A.O: Cyfeirnod grid | | | | A OES CYFFORDD AR Y SAFLE?: Dewiswch opsiwn | | |
| SEFYLLFA SENSITIF I DRAFNIDIAETH?: Ydyw/Nac ydy OS YDYW CYSYLLTWCH Â’R AWDURDOD PRIFFYRDD | | | | | | | | |
| PWRPAS Y GWAITH: Disgrifiwch bwrpas y gwaith | | | | | | | | |
| ORIAU’R GWAITH | Yr oriau y bydd yr Offer Rheoli Traffig dros dro ar y safle – hynny yw, 07:30 i 16:30 bob sydd neu 24 awr y dydd | | | | | | | |
| MAE ANGEN Y WYBODAETH YCHWANEGOL GANLYNOL ER MWYN CYMERADWYO GWAITH AMLWEDD | | | | | | | | |
| AMSERU’R GOLEUADAU AMLWEDD: Amseriad bob elfen os na chaiff ei nodi ar y cynllun safle | | | | | | | | |
| LLED Y FFORDD SYDD WEDDILL: Lled y lonydd os na chaiff ei nodi ar y cynllun | | | | | | | NIFER Y GOLEUADAU: Nifer yr elfennau | |
| DATGANIAD  Rwyf i/Rydym ni:   * wedi cwblhau POB adran uchod, ac yr wyf wedi darllen a deall POB adran uchod * wedi darllen a deall y Canllawiau * wedi cynnwys Map Safle i raddfa briodol yn nodi safle’r goleuadau, a deallaf y bydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu gwrthod * drwy hyn yn tystio y bydd rheoli traffig ac arwyddion a ddefnyddir o fath a gymeradwyir ar hyn o bryd gan yr Adran Drafnidiaeth a Chyfarwyddebau (e.e. bydd arwyddion yn ddwyieithog, Cymraeg yn gyntaf)   Enw: ……………………………………….......................................................... Dyddiad: ……………………. | | | | | | | | |

\* HYSBYSIAD CANLLAWIAU

**DEFNYDDIO RHEOLI TRAFFIG CLUDADWY AR Y BRIFFORDD**

1. Yn unol â gofynion Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016, a’r Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991, dylid HYSBYSU’R Awdurdod Priffyrdd pa bryd bynnag fydd Rheoli Traffig Cludadwy yn cael ei ddefnyddio ar y Briffordd.
2. Pan fydd Rheoli Traffig Cludadwy yn cael eu defnyddio ar safle sy’n cynnwys CYFFORDD, mae GOFYNIAD STATUDOL ar yr Awdurdod Priffyrdd gyhoeddi CYMERADWYAETH SAFLE YSGRIFENEDIG ar gyfer y gwaith CYN DECHRAU EU DEFNYDDIO.
3. **RHAID** anfon pob **CAIS** a **HYSBYSIAD** ar gyfer defnyddio Rheoli Traffig Cludadwy i’r **ADAIN GWAITH STRYD** i’r cyfeiriad sydd i’w gweld ar y ffurflen amgaeedig.
4. **RHAID** anfon pob **CAIS** ar gyfer defnyddio Rheoli Traffig Cludadwy Amlwedd ar y **CEFNFFYRDD** i’r NMWTRA [streetworks@nmwtra.org.uk](mailto:streetworks@nmwtra.org.uk) , gan ganiatáu o leiaf 6 wythnos fel y gall Llywodraeth Cymru ei brosesu a’i awdurdodi.
5. Ar gyfer awdurdodi rheoli amlwedd ar y Ffyrdd Sirol, dylid caniatáu 21 diwrnod ar gyfer prosesu.
6. Pan fydd y cais ar gyfer mwy na dau o oleuadau, **RHAID** i’r caisgynnwysmap o’r safle wrth raddfa (**NID** diagram) gan ddangos lleoliad y rheoli traffig, y pellter rhwng yr arwyddion ‘ARHOSWCH YMA’, y conau a’r arwyddion dwyieithog cysylltiedig ynghyd â manylion am yr amseriadau arfaethedig (h.y. nifer o eiliadau y bydd y goleuadau ar goch ac ar wyrdd neu a fydd y goleuadau yn cael eu cynnau gan gerbydau) a lled y ffordd sy’n weddill. Noder ei bod yn bosib na chaiff y ceisiadau eu prosesu heb yr **HOLL** wybodaeth hon.
7. Darperir, gweithredir a chynhelir holl arwyddion, goleuadau, offer a ffensio er mwyn diogelu gwaith stryd a ffordd, gweithwyr ac aelodau’r cyhoedd yn unol â’r Llawlyfr Arwyddion Traffig, Pennod 8, Diogelwch mewn Gwaith Stryd a Ffordd, Cod Ymarfer, cyfarwyddebau technegol priodol a nodiadau cyngor a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Priffyrdd, Yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru.
8. Rhaid arddangos bwrdd gwybodaeth ar bob safle, ac eithrio’r adegau hynny pan wneir gwaith symudol a mân waith o gerbyd. Dylai’r bwrdd hwn gael ei osod fel nad ydyw’n rhwystro llwybrau troed na lonydd cerbydau. Rhaid i’r bwrdd roi enw’r sefydliad y gwneir y gwaith ar eu rhan, a rhif ffôn y gellir cysylltu ag ef mewn argyfwng. Gall hefyd gynnwys gwybodaeth megis disgrifiad byr o’r gwaith, enw’r contractwr, a neges yn ymddiheuro am yr anghyfleustra neu oedi.
9. **RHAID** i chi sicrhau bod sylw yn cael ei roi i oleuadau diffygiol o fewn llai na **2 AWR** a bod cyswllt **24 AWR** ar gael ar gyfer y goleuadau.
10. Mewn ARGYFWNG neu sefyllfaoedd BRYS (fel y’i diffinnir yn Neddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991) RHAID anfon y ffurflen hon i’r Adain Gwaith Stryd ar multiphaselights@ceredigion.gov.uk a rhaid i chi rhoi gwybod i Heddlu Dyfed Powys ar hqops@dyfed-powys.police.uk a 01267 226144 ar unwaith.

AT DDEFNYDD YR AWDURDOD PRIFFYRDD

|  |
| --- |
| CYMERADWYO SAFLE - RHEOLIADAU A CHYFARWYDDIADAU CYFFREDINOL ARWYDDION TRAFFIG 2016 |
| Mae CYNGOR SIR CEREDIGION fel Awdurdod Priffyrdd ar gyfer y ffordd(ffyrdd) lle lleolir y safleoedd a nodir uchod:  (NODER: YN achos PRIFFYRDD, dylid cyfeirio at y Canllawiau (Rhif 4 dros y dudalen)   1. yn cymeradwyo at bwrpas o Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016, i osod a defnyddio ar y safleoedd neu o fewn 2 metr iddynt ac a nodir gan arwydd  ar y cynllun(iau) a nodwyd â rhif(au) cyfeirio …………………………… y rheoli traffig cludadwy a ddynodwyd yn Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016; ac 2. mae’n ofynnol y bydd yn amod cymeradwyaeth a gynhwysir ym mharagraff 1 uchod fod gosod a defnyddio nhw ar y cyfryw ffordd(ffyrdd) ym mhob un o’r safleoedd a nodwyd uchod yn parhau dim ond cyhyd ag y bydd yn angenrheidiol i gwblhau’r gwaith a oedd yn ofynnol i gael goleuadau ar ei gyfer. 3. Cymmeradwyir y cais yn amodol ar yr Amodau Arbennig canlynol:    1. Bydd yn rhaid i holl arwyddion fod yn ddwyieithog, gyda’r Gymraeg yn gyntaf    2. Rhaid addasu amseriad yr offer Rheoli Traffig ar y safle fel y bo’r angen yn unol â llif y traffig.    3. Bydd angen cymeradwyaeth oddi wrth NMWTRA ar gyfer Rheoli Traffig Dros Dro ar Gefnffyrdd yr A487T a’r A44T.   CYMMERADWY AR RAN YR AWDURDOD: ……………………………………… DYDDIAD: ……………………. |

COPI I: ……………………………………… DYDDIAD ANFON: …………………….